#include <BluetoothSerial.h>

BluetoothSerial BT;

void setup()

{

Serial.begin(115200);

**BT.begin("ESP32");//<<記得改名**

}

void loop()

{

if(Serial.available())

{

String data=Serial.readString();

BT.println(data);

}

if(BT.available()){Serial.println("");}

while(BT.available())

{

char btdata=BT.read();

Serial.print(btdata);

}

delay(10);

}